{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":[" 分部分项工程量清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":" 分部分项工程量清单","index":0,"n_rows":66,"n_cols":14,"rows_kept":66,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,5],[1,6,1,10],[1,11,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,13],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,3,13],[4,10,4,11],[5,2,5,4],[5,5,5,6],[5,10,5,11],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,6],[6,7,7,7],[6,8,7,8],[6,9,7,9],[6,10,7,11],[6,12,7,12],[6,13,7,13],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[8,10,8,11],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[9,10,9,11],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,6],[10,7,11,7],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[10,10,11,11],[10,12,11,12],[10,13,11,13],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,3],[12,4,13,4],[12,5,13,6],[12,7,13,7],[12,8,13,8],[12,9,13,9],[12,10,13,11],[12,12,13,12],[12,13,13,13],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,15,3],[14,4,15,4],[14,5,15,6],[14,7,15,7],[14,8,15,8],[14,9,15,9],[14,10,15,11],[14,12,15,12],[14,13,15,13],[16,2,16,4],[16,5,16,6],[16,10,16,11],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[17,10,17,11],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[18,10,18,11],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[19,10,19,11],[20,0,20,13],[22,3,22,13],[23,0,23,13],[24,0,24,5],[24,6,24,10],[24,11,24,13],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[25,2,27,3],[25,4,27,4],[25,5,27,6],[25,7,27,7],[25,8,25,13],[26,8,27,8],[26,9,27,9],[26,10,26,13],[27,10,27,11],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,2,29,3],[28,4,29,4],[28,5,29,6],[28,7,29,7],[28,8,29,8],[28,9,29,9],[28,10,29,11],[28,12,29,12],[28,13,29,13],[30,2,30,3],[30,5,30,6],[30,10,30,11],[31,2,31,3],[31,5,31,6],[31,10,31,11],[32,2,32,3],[32,5,32,6],[32,10,32,11],[33,2,33,3],[33,5,33,6],[33,10,33,11],[34,2,34,3],[34,5,34,6],[34,10,34,11],[35,2,35,3],[35,5,35,6],[35,10,35,11],[36,2,36,3],[36,5,36,6],[36,10,36,11],[37,2,37,3],[37,5,37,6],[37,10,37,11],[38,2,38,3],[38,5,38,6],[38,10,38,11],[39,2,39,3],[39,5,39,6],[39,10,39,11],[40,2,40,3],[40,5,40,6],[40,10,40,11],[41,2,41,3],[41,5,41,6],[41,10,41,11],[42,2,42,3],[42,5,42,6],[42,10,42,11],[43,2,43,3],[43,5,43,6],[43,10,43,11],[44,2,44,3],[44,5,44,6],[44,10,44,11],[45,2,45,3],[45,5,45,6],[45,10,45,11],[46,2,46,3],[46,5,46,6],[46,10,46,11],[47,2,47,3],[47,5,47,6],[47,10,47,11],[48,2,48,3],[48,5,48,6],[48,10,48,11],[49,2,49,3],[49,5,49,6],[49,10,49,11],[50,2,50,3],[50,5,50,6],[50,10,50,11],[51,2,51,3],[51,5,51,6],[51,10,51,11],[52,2,52,3],[52,5,52,6],[52,10,52,11],[53,2,53,3],[53,5,53,6],[53,10,53,11],[54,2,54,3],[54,5,54,6],[54,10,54,11],[55,2,55,3],[55,5,55,6],[55,10,55,11],[56,2,56,3],[56,5,56,6],[56,10,56,11],[57,2,57,3],[57,5,57,6],[57,10,57,11],[58,2,58,3],[58,5,58,6],[58,10,58,11],[59,2,59,3],[59,5,59,6],[59,10,59,11],[60,2,60,3],[60,5,60,6],[60,10,60,11],[61,2,61,3],[61,5,61,6],[61,10,61,11],[62,2,62,3],[62,5,62,6],[62,10,62,11],[63,0,63,13],[65,3,65,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：经四路（纬四路至纬一路）",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第1页 共2页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
[null,"0402","机动车道",{"$nulls":4},""]
["1","040202015001","水泥稳定碎石",null,"1、水泥含量：5%\n2、石料规格：最大粒径31.5mm\n3、厚度：180mm\n4、部位：道路基层","m2",null,"37186.000"]
[]
["2","040203003001","透层",null,"1、材料品种：液体石油沥青AL（M）-2\n2、喷油量：1.0-1.5L/M2\n3、部位：透层","m2",null,"18593.000"]
["3","040203003002","粘层",null,"1、材料品种：改性乳化沥青PCR\n2、喷油量：0.3-0.6L/M2\n3、部位：粘层","m2",null,"35936.000"]
["4","040203004001","热沥青满铺聚酯布下封层",null,"1、沥青品种：橡胶改性沥青防水涂料\n2、喷油量：0.8-1.2kg/m2\n3、材料品种：高性能路用聚脂纤维布","m2",null,"17968.000"]
[]
["5","040203006001","沥青混凝土",null,"1、沥青含量：4.5-6.5%\n2、沥青混凝土种类：细粒式SBS改性沥青砼（AC-13C）\n3、石料粒径：最大粒径16mm\n4、厚度：40mm\n5、部位：路面上面层","m2",null,"17968.000"]
[]
["6","040203006002","沥青混凝土",null,"1、沥青含量：4.0-6.0%\n2、沥青混凝土种类：中粒式沥青砼（AC-20C）\n3、石料粒径：最大粒径26.5mm\n4、厚度：80mm\n5、部位：路面上面层","m2",null,"17968.000"]
[]
[null,null,"非机动车道",{"$nulls":4},""]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：经四路（纬四路至纬一路）",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第2页 共2页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
["7","040202015002","水泥稳定碎石",null,"1、水泥含量：5%\n2、石料规格：最大粒径31.5mm\n3、厚度：180mm\n4、部位：道路基层","m2",null,"7933.500"]
{"$rows_empty":36}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]