{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["分部分项工程量清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"分部分项工程量清单","index":0,"n_rows":97,"n_cols":14,"rows_kept":97,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,5],[1,6,1,10],[1,11,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,13],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,3,13],[4,10,4,11],[5,2,5,4],[5,5,5,6],[5,10,5,11],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,6],[6,7,7,7],[6,8,7,8],[6,9,7,9],[6,10,7,11],[6,12,7,12],[6,13,7,13],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[8,10,8,11],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[9,10,10,11],[9,12,10,12],[9,13,10,13],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[11,2,13,3],[11,4,13,4],[11,5,13,6],[11,7,13,7],[11,8,13,8],[11,9,13,9],[11,10,13,11],[11,12,13,12],[11,13,13,13],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,15,3],[14,4,15,4],[14,5,15,6],[14,7,15,7],[14,8,15,8],[14,9,15,9],[14,10,15,11],[14,12,15,12],[14,13,15,13],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[16,10,16,11],[17,0,17,13],[19,3,19,13],[20,0,20,13],[21,0,21,5],[21,6,21,10],[21,11,21,13],[22,0,24,0],[22,1,24,1],[22,2,24,3],[22,4,24,4],[22,5,24,6],[22,7,24,7],[22,8,22,13],[23,8,24,8],[23,9,24,9],[23,10,23,13],[24,10,24,11],[25,0,26,0],[25,1,26,1],[25,2,26,3],[25,4,26,4],[25,5,26,6],[25,7,26,7],[25,8,26,8],[25,9,26,9],[25,10,26,11],[25,12,26,12],[25,13,26,13],[27,2,27,3],[27,5,27,6],[27,10,27,11],[28,2,28,4],[28,5,28,6],[28,10,28,11],[29,2,29,4],[29,5,29,6],[29,10,29,11],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,2,31,3],[30,4,31,4],[30,5,31,6],[30,7,31,7],[30,8,31,8],[30,9,31,9],[30,10,31,11],[30,12,31,12],[30,13,31,13],[32,0,33,0],[32,1,33,1],[32,2,33,3],[32,4,33,4],[32,5,33,6],[32,7,33,7],[32,8,33,8],[32,9,33,9],[32,10,33,11],[32,12,33,12],[32,13,33,13],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[34,2,35,3],[34,4,35,4],[34,5,35,6],[34,7,35,7],[34,8,35,8],[34,9,35,9],[34,10,35,11],[34,12,35,12],[34,13,35,13],[36,2,36,3],[36,5,36,6],[36,10,36,11],[37,2,37,3],[37,5,37,6],[37,10,37,11],[38,2,38,3],[38,5,38,6],[38,10,38,11],[39,2,39,3],[39,5,39,6],[39,10,39,11],[40,2,40,3],[40,5,40,6],[40,10,40,11],[41,0,41,13],[43,3,43,13],[44,0,44,13],[45,0,45,5],[45,6,45,10],[45,11,45,13],[46,0,48,0],[46,1,48,1],[46,2,48,3],[46,4,48,4],[46,5,48,6],[46,7,48,7],[46,8,46,13],[47,8,48,8],[47,9,48,9],[47,10,47,13],[48,10,48,11],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[49,2,51,3],[49,4,51,4],[49,5,51,6],[49,7,51,7],[49,8,51,8],[49,9,51,9],[49,10,51,11],[49,12,51,12],[49,13,51,13],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[52,2,53,3],[52,4,53,4],[52,5,53,6],[52,7,53,7],[52,8,53,8],[52,9,53,9],[52,10,53,11],[52,12,53,12],[52,13,53,13],[54,2,54,3],[54,5,54,6],[54,10,54,11],[55,0,56,0],[55,1,56,1],[55,2,56,3],[55,4,56,4],[55,5,56,6],[55,7,56,7],[55,8,56,8],[55,9,56,9],[55,10,56,11],[55,12,56,12],[55,13,56,13],[57,2,57,3],[57,5,57,6],[57,10,57,11],[58,2,58,4],[58,5,58,6],[58,10,58,11],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[59,2,60,3],[59,4,60,4],[59,5,60,6],[59,7,60,7],[59,8,60,8],[59,9,60,9],[59,10,60,11],[59,12,60,12],[59,13,60,13],[61,2,61,3],[61,5,61,6],[61,10,61,11],[62,0,62,13],[64,3,64,13],[65,0,65,13],[66,0,66,5],[66,6,66,10],[66,11,66,13],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[67,2,69,3],[67,4,69,4],[67,5,69,6],[67,7,69,7],[67,8,67,13],[68,8,69,8],[68,9,69,9],[68,10,68,13],[69,10,69,11],[70,0,71,0],[70,1,71,1],[70,2,71,3],[70,4,71,4],[70,5,71,6],[70,7,71,7],[70,8,71,8],[70,9,71,9],[70,10,71,11],[70,12,71,12],[70,13,71,13],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[72,2,73,3],[72,4,73,4],[72,5,73,6],[72,7,73,7],[72,8,73,8],[72,9,73,9],[72,10,73,11],[72,12,73,12],[72,13,73,13],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[74,2,75,3],[74,4,75,4],[74,5,75,6],[74,7,75,7],[74,8,75,8],[74,9,75,9],[74,10,75,11],[74,12,75,12],[74,13,75,13],[76,2,76,3],[76,5,76,6],[76,10,76,11],[77,2,77,3],[77,5,77,6],[77,10,77,11],[78,2,78,3],[78,5,78,6],[78,10,78,11],[79,2,79,3],[79,5,79,6],[79,10,79,11],[80,2,80,3],[80,5,80,6],[80,10,80,11],[81,2,81,3],[81,5,81,6],[81,10,81,11],[82,2,82,3],[82,5,82,6],[82,10,82,11],[83,2,83,3],[83,5,83,6],[83,10,83,11],[84,2,84,3],[84,5,84,6],[84,10,84,11],[85,2,85,3],[85,5,85,6],[85,10,85,11],[86,2,86,3],[86,5,86,6],[86,10,86,11],[87,2,87,3],[87,5,87,6],[87,10,87,11],[88,2,88,3],[88,5,88,6],[88,10,88,11],[89,2,89,3],[89,5,89,6],[89,10,89,11],[90,2,90,3],[90,5,90,6],[90,10,90,11],[91,2,91,3],[91,5,91,6],[91,10,91,11],[92,2,92,3],[92,5,92,6],[92,10,92,11],[93,2,93,3],[93,5,93,6],[93,10,93,11],[94,2,94,3],[94,5,94,6],[94,10,94,11],[95,0,95,13],[96,3,96,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：纬四路一期及经八路联接线",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第1页 共4页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
[null,"1","纬四路一期工程",{"$nulls":4},""]
["1","040203006001","沥青混凝土",null,"1、沥青含量：密级配沥青混合料\n2、沥青混凝土种类：细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C\n3、石料粒径：见施工图纸及现行施工规范规定\n4、厚度：4cm\n5、其他：未尽事宜详见设计图纸","m2",null,"2587.000"]
[]
["2","040203003001","粘层",null,"1、沥青品种：阳离子改性乳化沥青PCR\n2、其它：用量按纯沥青折算宜为0.2~0.3kg/m2","m2",null,"25870.000"]
["3","040203006003","中粒式沥青混凝土",null,"1、沥青含量：密级配沥青混合料\n2、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20C\n3、石料粒径：见施工图纸及现行施工规范规定\n4、厚度：6cm\n5、其他：未尽事宜详见设计图纸","m2",null,"25870.000"]
[]
["4","040202015002","水泥稳定碎（砾）石",null,"1、水泥含量：5%水泥稳定碎石\n2、石料规格：详见施工图\n3、厚度：32cm\n4、摊铺要求：分两层摊铺\n5、结合层：两层水稳间铺水泥净浆，水泥剂量为1.5kg/平米\n6、其他：未尽事宜详见施工图纸及现行施工规范规定","m2",null,"27180.000"]
[]
[]
["5","040202015004","水泥稳定碎（砾）石",null,"1、水泥含量：4%水泥稳定碎石\n2、石料规格：详见施工图\n3、厚度：20cm\n4、其他：分层摊铺压实，每层压实厚度为20cm","m2",null,"29960.000"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：纬四路一期及经八路联接线",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第2页 共4页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
["6","040203004002","封层",null,"1、沥青品种：采用MS-3型改性乳化沥青表面处置\n2、沥青厚度：1cm\n3、厚度：数量按纯沥青量0.5~0.7kg/m2控制","m2",null,"27180.000"]
[]
["7","040203003002","透层",null,"1、沥青品种：慢裂型阳离子乳化沥青PC-2\n2、用量控制在0.7~1.5L/m2","m2",null,"27180.000"]
[null,"2","经八路联接线",{"$nulls":4},""]
[null,null,"机动车道",{"$nulls":4},""]
["8","040203006002","细粒式SBS改性沥青混凝土",null,"1、沥青含量：密级配沥青混合料\n2、沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土AC-13C（SBS改性）\n3、石料粒径：见施工图纸\n4、厚度：4cm\n5、其他：未尽事宜详见设计图纸","m2",null,"8860.000"]
[]
["9","040203006008","中粒式SBS改性沥青混凝土",null,"1、沥青含量：密级配沥青混合料\n2、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20C(SBS改性)\n3、石料粒径：见施工图纸\n4、厚度：6cm\n5、其他：未尽事宜详见设计图纸","m2",null,"8860.000"]
[]
["10","040203006004","粗粒式沥青混凝土",null,"1、沥青含量：密级配沥青混合料\n2、沥青混凝土种类：粗粒式沥青混凝土AC-25C\n3、石料粒径：见施工图纸\n4、厚度：8cm\n5、其他：未尽事宜详见设计图纸","m2",null,"8860.000"]
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：纬四路一期及经八路联接线",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第3页 共4页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
["11","040202015008","水泥稳定碎（砾）石",null,"1、水泥含量：5%水泥稳定碎石\n2、石料规格：详见施工图\n3、厚度：40cm\n4、摊铺要求：分两层摊铺\n5、结合层：两层水稳间铺水泥净浆，水泥剂量为1.5kg/平米\n6、其他：未尽事宜详见施工图纸及现行施工规范规定","m2",null,"9080.000"]
[]
[]
["12","040202015010","水泥稳定碎（砾）石",null,"1、水泥含量：4%水泥稳定碎石\n2、石料规格：详见施工图\n3、厚度：20cm\n4、其他：分层摊铺压实，每层压实厚度为20cm","m2",null,"9360.000"]
[]
["13","040203003003","粘层",null,"1、沥青品种：阳离子改性乳化沥青PCR\n2、其它：用量按纯沥青折算宜为0.2~0.3kg/m2","m2",null,"20060.000"]
["14","040203004004","封层",null,"1、沥青品种：采用MS-3型改性乳化沥青表面处置\n2、沥青厚度：1cm\n3、厚度：数量按纯沥青量0.5~0.7kg/m2控制","m2",null,"11420.000"]
[]
["15","040203003004","透层",null,"1、沥青品种：慢裂型阳离子乳化沥青PC-2\n2、用量控制在0.7~1.5L/m2","m2",null,"11420.000"]
[null,null,"非机动车道",{"$nulls":4},""]
["16","040203006005","细粒式沥青混凝土",null,"1、沥青含量：密级配沥青混合料\n2、沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土AC-13C\n3、石料粒径：见施工图纸\n4、厚度：4cm\n5、其他：未尽事宜详见设计图纸","m2",null,"2340.000"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：纬四路一期及经八路联接线",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第4页 共4页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
["17","040203006006","中粒式沥青混凝土",null,"1、沥青含量：密级配沥青混合料\n2、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20C\n3、石料粒径：见施工图纸\n4、厚度：6cm\n5、其他：未尽事宜详见设计图纸","m2",null,"2340.000"]
[]
["18","040202015005","水泥稳定碎（砾）石",null,"1、水泥含量：5%水泥稳定碎石\n2、石料规格：详见施工图\n3、厚度：20cm\n4、其他：摊铺压实\n5、结合层：两层水稳间铺水泥净浆，水泥剂量为1.5kg/平米","m2",null,"2340.000"]
[]
["19","040202015006","水泥稳定碎（砾）石",null,"1、水泥含量：4%水泥稳定碎石\n2、石料规格：详见施工图\n3、厚度：20cm\n4、其他：摊铺压实","m2",null,"2910.000"]
{"$rows_empty":21}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]